{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["开通资源清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开通资源清单","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[1,4,1,6],[2,0,2,1],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,0,6,1],[7,1,8,1],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,0,9,1],[10,4,10,5],[14,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["移动云基础资源费用清单模板"]
["序号","云资源用途","云产品名称","规格配置","数量",null,null,"备注","资源开通情况","其他配置建议"]
["基础资源"]
[1,"设备接入服务器","云服务器","CPU：16core， 内存：16G，磁盘：500G",1,null,4,null,"\n开通状态：已开通\n主机名称及IP: \njieru01 \n192.168.0.6\n操作系统及登录信息已私发。","1、公网IP需要及时申请ICP备案，未完成备案的IP，80、8080、443、8443端口无法从公网访问，可以将服务端口临时更改为其他端口先行测试。\n2、云主机支持分钟级从4C8G升配为8C16G，可在当前服务器先行部署应用，在系统上线前升级服务器配置,并创建服务器集群。\n3、公网IP支持随时升降配，可在业务上线前升配。","全部密码都是"]
[2,"应用服务器","云服务器","CPU：16core， 内存：32G，磁盘：500G",3,null,2,null,"\n开通状态：已开通\n主机名称及IP: \nyingyong001-003\n192.168.0.10\n192.168.0.17\n192.168.0.18\n操作系统及登录信息已私发。","1、公网IP需要及时申请ICP备案，未完成备案的IP，80、8080、443、8443端口无法从公网访问，可以将服务端口临时更改为其他端口先行测试。\n2、云主机支持分钟级从4C8G升配为8C16G，可在当前服务器先行部署应用，在系统上线前升级服务器配置,并创建服务器集群。\n3、公网IP支持随时升降配，可在业务上线前升配。","GJiV8TwQeI2msKr@"]
[3,"Web前端服务器","云服务器","CPU：8core， 内存：16G，磁盘：500G，带宽10M",1,null,20,null,"\n开通状态：已开通\n主机名称及IP: \nyingyong-001\n36.137.252.170\n192.168.0.21\n操作系统及登录信息已私发。","1、公网IP需要及时申请ICP备案，未完成备案的IP，80、8080、443、8443端口无法从公网访问，可以将服务端口临时更改为其他端口先行测试。\n2、云主机支持分钟级从4C8G升配为8C16G，可在当前服务器先行部署应用，在系统上线前升级服务器配置,并创建服务器集群。\n3、公网IP支持随时升降配，可在业务上线前升配。"]
["云网络"]
[8,"云带宽","弹性公网IP","独享固定带宽的IP不再收取IP地址保有费。",3,null,null,"可绑定内网havip、云主机、负载均衡等产品，提供公网访问。","已开通3个ip并绑定云主机","1、云上弹性公网IP支持绑定到havip、云主机、负载均衡等产品，为其提供公网访问。可根据需要随时解绑和绑定。\n"]
[4,null,"独享带宽","10M",1,{"$nulls":3},"已开通并绑定。"]
["云监控"]
[5,"监控平台","云监控","1、支持云主机、对象存储、弹性负载均衡、弹性公网IP、云数据库RDS等多种云资源的监控；\n2、支持站点监控；\n3、支持自定义告警策略监控，自定义告警服务。",1,null,null,"云监控是一项针对移动云资源进行监控和告警的服务。云监控直观展示云主机、云硬盘、云存储等云资源的使用情况、性能和运行状况，以及针对指标设置告警。通过全方位的监控与告警服务，用户可以及时掌控及处理系统突发情况，为应用程序的正常运行保驾护航。","默认开通","使用手册：https://ecloud.10086.cn/op-help-center/doc/article/24273"]
[{"$nulls":6},26]
[]
[]
["注：\n1、如有更高安全合规要求，如等保二级、三级认证，根据具体需求调整安全产品清单。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"192.168.0.10   mysql redis minio"]
[{"$nulls":3},"192.168.0.6  nacos kafaka zk"]
[{"$nulls":3},"192.168.0.21 nginx"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"192.168.0.18 projects"]